[bookmark: _GoBack]
	Додаток №2

	ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ФРАКЦІЇ БЕНЗОЛВМІСНОЇ

	
	

	
	
	

	№
	Назва показника
	Норма
	Метод
контролювання

	1
	Густина: 
	
	Згідно ГОСТ 3900

	
	- за температури 20 °C, кг/м3, в межах
	728,0 - 740,0
	

	
	- за температури 15 °C, кг/м3
	Не нормується
	

	2
	Тиск насичених парів, кПа, не більше
	40,0
	Згідно ДСТУ 4160

	3
	Фракційний склад:
	
	Згідно ГОСТ 2177

	
	- температура початку перегонки, °C, не нижче
	40
	

	
	- 30% об. переганяється за температури, °C
	Не нормується
	

	
	- 50% об. переганяється за температури, °C
	
	

	
	- 70% об. переганяється за температури, °C
	
	

	
	- 90% об. переганяється за температури, °C
	
	

	
	- кінець кипіння, °C, не вище
	140
	

	4
	Сума ароматичних вуглеводнів (масова доля), %, не більше
- в тому числі, вміст бензолу (масова доля), %, в межах
	
45

30 - 42
	Згідно ГОСТ 29040

	5
	Детонаційна стійкість:
- октанове число по моторному методу
	Не нормується
	Згідно ГОСТ 511

	6
	Вміст сірки, мг/кг, не більше
	10
	Згідно ДСТУ ISO 20847

	
BENZENE-CONTAINING FRACTION

	№
	Indicator
	Standard
	Method

	1
	Density:  
	
	According to GOST 3900

	
	- at 20 Deg C, kg/cm3, within
	728,0 - 740,0
	

	
	- at 15 Deg C, kg /m3
	Not rated
	

	2
	RVP, kPa, not more
	40,0
	According to DSTU 4160

	3
	Fraction composition:
	
	According to GOST 2177

	
	- IBP, °C, not less
	40
	

	
	- 30% of the volume evaporated at, °C
	Not rated
	

	
	- 50% of the volume evaporated at, °C
	
	

	
	- 70% of the volume evaporated at, °C
	
	

	
	- 90% of the volume evaporated at, °C
	
	

	
	- конец кипения, °C, не выше
	140
	

	4
	Total aromatics (w/w), %, not more 
- including, benzene content (w/w), %, within
	45
30 - 42
	According to GOST 29040

	5
	Octane value:
- octane number (MON)
	Not rated
	According to GOST 511

	6
	Sulphur Content, мg/kg, not more
	10
	According to DSTU ISO 20847



