


ГРАНИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ 
[bookmark: _GoBack]нафти з умовним позначенням 2.2.1. згідно з класифікацією за ГОСТ 9965-76 «Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия», яка знаходиться в резервуарному парку Кременчуцького НПЗ (ПАТ «Укртатнафта»)

	№
	Показник
	Одиниці вимірювання
	Значення

	1
	Густина при 20°C, не вище
	кг/м3
	870.0

	2
	Вміст сірки, не вище
	% мас.
	1.80

	3
	Вміст води, не вище
	% мас.
	0.50

	4
	Вміст солей, не вище
	мг/л
	100

	5
	Вміст механічних домішок, не вище
	% мас.
	0.05




